附件：
设备采购清单

一、基础信息
1.使用场地：黄石市医保局市民之家会议室；
2.观看距离：3-5m，无需摄像拍摄、无需高刷，仅办公会议投屏使用；
3.成品整屏净尺寸：宽4160mm×高1760mm，总面积：7.32㎡；
4.安装方式：室内壁挂安装，墙面无后背检修空间，必须前维护箱体；
5.供货要求：含生产、运输、上楼、现场安装、接线、校色、调试、人员培训、全套售后质保。
二、屏体硬性参数要求
1.型号规格：室内高清SMD三合一P1.5全彩LED屏；
2.像素间距：1.5mm，模组标准尺寸：320mm×160mm；
3.灯珠品牌：原厂封装灯珠，1R1G1B标准配比；
4.刷新率：≥1920Hz；
5.灰度等级：12bit（4096级灰度），静态对比度≥3000:1；
6.屏幕亮度：400-600cd/㎡可调，室内柔光护眼，无强光刺眼；
7.可视角度：水平≥120°，垂直≥70°，侧边观看无色差、亮度衰减；
[bookmark: _GoBack]8.箱体材质：全压铸铝超薄前维护箱体，单模组正面拆卸维修，拒绝塑壳箱体；
9.防护等级：IP20，室内防尘标准；
10.工艺要求：出厂逐点亮度校色，模组拼接缝隙≤0.1mm，整屏无色块；
11.使用寿命：理论寿命不低于10万小时，5年整体亮度衰减≤15%；
12.整屏原生分辨率：适配4160×1760成品尺寸，完美兼容1080P电脑投屏、视频播放、PPT展示。
三、全套配套供货清单
	序号
	产品名称
	配置要求
	单位
	数量

	1
	P1.5屏体+压铸铝前维护箱体
	原厂灯珠，1920Hz，逐点校色
	㎡
	7.32

	2
	同步控制系统全套
	品牌发送卡+接收卡+视频处理器，支持4KHDMI输入、手机+电脑无线投屏、单画面全屏显示
	套
	1

	3
	壁挂承重钢架+铝型材包边
	加厚防锈壁挂钢架，黑色铝合金收口包边，墙面找平固定
	套
	1

	4
	配电及辅材全套
	国标阻燃电源线、超六类网线、集成配电箱、空气开关、散热套件、接线端子
	套
	1

	5
	人工集成服务
	工厂出货、物流运输、上楼搬运、现场开孔安装、接线调试、全屏校色、甲方操作人员培训
	项
	1

	6
	无线投屏器
	电脑、手机一键投屏
	个
	1

	7
	墙面智能中控面板
	一键开关机、调节亮度
	个
	1

	8
	环境光自动亮度感应模块
	
	个
	1

	9
	高清视频会议摄像头+全向麦克风
	
	套
	1

	10
	会议室功放+壁挂音响套装
	
	套
	1


四、质保及售后条款
1.整机免费质保2年，灯珠原厂免费质保5年；
2.质保期内每年提供1次免费上门巡检、全屏校色；
3.本地24小时响应故障报修，48小时上门维修；
4.质保期内非人为损坏，配件、人工、上门全部免费；
五、现场验收标准
1.全屏纯白画面：无亮点、暗点、色斑、明暗分区；
2.全屏纯黑画面：无漏光、模组边缘无发灰、拼缝无痕迹；
3.手机拍摄屏幕：无黑色扫描横纹；
4.通电连续24小时运行：无死机、花屏、电源异响、过热保护。
六、厂家报价要求
1.报价为落地包干一口价，无后期增项、无辅料加价、无上门人工费；
2.报价需拆分：屏体单价、系统费用、钢架辅材、安装费、质保服务费；
3.附产品检测报告、灯珠原厂合格证、出厂校色报告；
4.供货周期：合同签订后15个工作日内完工交付。
